

CHALKBOARDPAINT 308

#### *Краска с эффектом школьной доски*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Отличительные особенности:…… ….** |  | **Общие сведения:………………..….. …** | |
| * ChalkboardPaint (308)– завершающее покрытие, превращающеепрактически любую внутреннюю поверхность в школьную доску * легко наносится и моется * не разбрызгивается при нанесении * доступно в любом цвете * образует чрезвычайно прочное декоративное покрытие * специальная формула с минимальным запахом * очистка мылом и водой * быстро сохнет |  | ChalkboardPaint (308) – это акриловая краска, которая превращает практически любую внутреннюю поверхность в школьную доску | |
| **Рекомендуется для:** |  | **Ограничения:** | |
| Для внутренних ранее окрашенных поверхностей. Используйте там, где требуется создание эффекта школьной доски |  | * Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +10°С. | |
| **Подробная информация:** | | | |
| **Цвета:- Стандартные:**  Нет  **- Базы для окрашивания:**  1X, 2X, 3X, 4X  **- Особые цвета:**  Нет  **Экологическая информация:**  Очень низкое содержание летучих органических веществ. Хранить в недоступномдля детей местеНе замораживать |  | | **Технические данные База 1Х** Тип 100% акриловыйТип пигмента диоксид титанаОбъем твердых частиц 40% Теоретический расход при  рекомендуемой толщине пленки 9,2-10,2 м2/1кв.  Толщина пленки:  сырая 3.8 мил  высохшая 1.5 мил  В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что правильно рассчитали количество краски, необходимое для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски.  Время высыхания:  высыхает до прикосновения 2 часа до повторного нанесения 4 часа Дайте окрашенной поверхности высохнуть в течение трех дней, прежде чем использовать ее. Окрашенные поверхности можно мыть через две недели. Высокая влажность и низкие температуры могут повлиять на время высыхания до повторного нанесения и использования. Вязкость 95 ± 2 по КребсуТочка возгорания нет Степень блеска яичная скорлупа  Температура мин. +100С  окрашиваемой поверхности макс. +320С  Разводить нет  Очиститель чистая вода  Вес галлона 4,8 кг  Хранить при темп.мин. +50С  макс. +320С Летучие органические вещества20 г/л |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подготовка поверхности:**  Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, без воска, пыли, плесени, водорастворимых частиц и отслоившейся краски. Твердые, глянцевые участки необходимо зачистить наждачной бумагой для обеспечения лучшей адгезии.  **От грунтовки до завершающего покрытия:**  При необходимости нанесения грунтовки используйте соответствующую грунтовку BenjaminMoore®FreshStart®. Следуйте инструкциям на упаковке.  На ранее окрашенные поверхности, которые, на ваш взгляд, находятся в хорошем состоянии, нанесите 1-2 слоя краски. В противном случае, перед и после заполнения всех лунок от гвоздей, трещин и других неровностей поверхности, загрунтуйте точечно соответствующей грунтовкой BenjaminMoore® FreshStart®. После высыхания нанесите один или два слоя ChalkboardPaint (308).  **Нанесение покрытия:**  Перед использованием тщательно перемешайте покрытие. Наносите 1-2 слоя. Для получения наилучших результатов используйте кисть BenjaminMoore® с ворсом из нейлона/полиэфираили валик BenjaminMoore® с коротким ворсом или похожий инструмент. Этот продукт также можно наносить распылителем. При использовании кисти или валика, обильно наносите краску короткими перехлестывающимися мазками, всегда двигаясь от неокрашенных участков кокрашенным. Не наносите слишком много краски. Дайте краске высохнуть перед подкрашиванием. Не наносите, если температура ниже +100С.  **Перед использованием окрашенной поверхности:**  Дайте окрашенной поверхности высохнуть в течение трех дней. Прежде чем начать использовать школьную доску, протрите всю поверхность кусочком белого мела, а потом сотрите его с помощью чистой влажной тряпки. Так как в состав некоторых мелков входят дополнительные компоненты, которые могут оставить следы при очистке, мы рекомендуем использовать мелки светлого цвета, которые сделаны специально для использования на школьных досках.  . |  | **Разведение/очистка инструментов:**  В разведение нет необходимости. Не добавлять другие краски или растворители. Вымойте все инструменты в теплой воде с мылом сразу после использования. Распылитель необходимо промыть уайт-спиритом, чтобы предотвратить появление ржавчины. Информация по безопасности и окружающей среде: **Наносите покрытие только в хорошо проветриваемом помещении.** Не вдыхайте красочный туман или пыль от ошкуривания. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. Во время работы надевайте защитные очки, перчатки и респиратор. После использования плотно закрывайте крышку банки.  **Не замораживать**  **Хранить в недоступном**  **для детей месте** Срок годности 5 лет, от зашифрованного кода производителя, указанного на банке. Производитель:  Компания «Benjamin Moore & Co» 51 Честнат Роуд, Монтвейл, Нью-Джерси, США |